bformdec
Prev | Opcodes de l'orchestre et routines GEN obsolètes | Next

## bformdec

bformdec — Obsolète. Décode un signal au format ambisonic B.

## Description

Décode un signal au format ambisonic B en signaux de haut-parleur spécifiques. Noter que cet opcode est obsolète et imprécis et qu'il est remplacé par l'opcode bformdec1 bien meilleur qui reprend toutes les caractéristiques importantes.

## Syntaxe

    ao1, ao2 bformdec isetup, aw, ax, ay, az [, ar, as, at, au, av \
          [, abk, al, am, an, ao, ap, aq]]

    ao1, ao2, ao3, ao4 bformdec isetup, aw, ax, ay, az [, ar, as, at, \
          au, av [, abk, al, am, an, ao, ap, aq]]

    ao1, ao2, ao3, ao4, ao5 bformdec isetup, aw, ax, ay, az [, ar, as, \
          at, au, av [, abk, al, am, an, ao, ap, aq]]

    ao1, ao2, ao3, ao4, ao5, ao6, ao7, ao8 bformdec isetup, aw, ax, ay, az \
          [, ar, as, at, au, av [, abk, al, am, an, ao, ap, aq]]]

## Initialisation

isetup –- réglage de haut-parleur. Il y a cinq réglages possibles : 1 indique le réglage stéréo. Il doit y avoir deux cellules de sortie avec les positions de haut-parleur supposées valoir (330/0, 30/0).

2 indique le réglage quadraphonique. Il doit y avoir quatre cellules de sortie. Les positions de haut-parleur sont supposées valoir (45°/0), (135°/0), (225/0), (315/0).

3 est un réglage surround 5.1. Il doit y avoir cinq cellules de sortie. Le canal LFE n'est pas supporté. Les positions de haut-parleur sont supposées valoir (330/0), (30/0), (0/0), (250/0), (110/0).

4 indique huit haut-parleurs en cercle. Il doit y avoir huit cellules de sortie. Les positions de haut-parleur sont supposées valoir (22.5/0), (67.5/0), (112.5/0), (157.5/0), (202.5/0), (247.5/0), (292.5/0), (337.5/0).

5 indique un réglage cubique de huit haut-parleurs. Il doit y avoir huit cellules de sortie. Les positions de haut-parleur sont supposées valoir (45/0), (45/30), (135/0), (135/30), (225/0), (225/30), (315/0), (315/30).

## Exécution

aw, ax, ay, ... -- signal d'entrée au format B.

ao1 .. ao8 -– signaux de haut-parleur spécifiques en sortie.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode bformdec. Il utilise le fichier bformenc.csd.

Example 1143. Exemple de l'opcode bformdec.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    No messages
    ;-odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
     -o bformenc.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 8

    ;bformenc is deprecated, please use bformenc1

    instr 1
            ; generate pink noise
            anoise pinkish 1000

            ; two full turns
            kalpha line 0, p3, 720
            kbeta = 0

            ; fade ambisonic order from 2nd to 0th during second turn
            kord0 = 1
            kord1 linseg 1, p3 / 2, 1, p3 / 2, 0
            kord2 linseg 1, p3 / 2, 1, p3 / 2, 0

            ; generate B format
            aw, ax, ay, az, ar, as, at, au, av bformenc anoise, kalpha, kbeta, kord0, kord1, kord2

            ; decode B format for 8 channel circle loudspeaker setup
            a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 bformdec 4, aw, ax, ay, az, ar, as, at, au, av

            ; write audio out
            outo a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Play Instrument #1 for 20 seconds.
    i 1 0 20
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Samuel Groner
2005

Nouveau dans la version 5.07. Obsolète dans la 5.09.

Prev | Up | Next
aweibull | Home | bformenc