lfo
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## lfo

lfo — Un oscillateur basse fréquence avec différentes formes d'onde.

## Description

Un oscillateur basse fréquence avec différentes formes d'onde.

## Syntaxe

    kres lfo kamp, kcps [, itype]

    ares lfo kamp, kcps [, itype]

## Initialisation

itype (facultatif, par défaut 0) -- détermine la forme d'onde de l'oscillateur. La valeur par défaut est 0.

- itype = 0 - sinus

- itype = 1 - triangle

- itype = 2 - carrée (bipolaire)

- itype = 3 - carrée (unipolaire)

- itype = 4 - dent de scie

- itype = 5 - dent de scie (vers le bas)

L'onde sinus est implémentée comme une table de 4096 éléments avec interpolation linéaire. Les autres sont calculées.

## Exécution

kamp -- amplitude de la sortie

kcps -- fréquence de l'oscillateur

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode lfo. Il utilise le fichier lfo.csd.

Example 418. Exemple de l'opcode lfo.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac      ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o lfo.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kcps  = 5
    itype = p4	;lfo type

    klfo line 0, p3, 20
    al   lfo klfo, kcps, itype
    asig poscil .5, 220+al, 1
         outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    ; sine wave.
    f 1 0 32768 10 1

    i 1 0 3 0	;lfo = sine
    i 1 + 3 2	;lfo = square
    i 1 + 3 5	;lfo = saw-tooth down
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : John ffitch
University of Bath/Codemist Ltd.
Bath, UK
Novembre 1998

Nouveau dans la version 3.491 de Csound

Prev | Up | Next
lenarray | Home | limit