out32
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## out32

out32 — Ecrit des données audio sur 32 canaux vers un périphérique externe ou un flot.

## Description

Ecrit des données audio sur 32 canaux vers un périphérique externe ou un flot.

## Syntaxe

    out32 asig1, asig2, asig3, asig4, asig5, asig6, asig7, asig8, asig10, \
          asig11, asig12, asig13, asig14, asig15, asig16, asig17, asig18, \
          asig19, asig20, asig21, asig22, asig23, asig24, asig25, asig26, \
          asig27, asig28, asig29, asig30, asig31, asig32

## Exécution

out32 sort 32 canaux d'audio.

## Voir aussi

outc, outch, outx, outz

## Crédits

Auteur : John ffitch
Université de Bath/Codemist Ltd.
Bath, UK
Mai 2000

Nouveau dans la version 4.07 de Csound

Prev | Up | Next
OSCsend | Home | out