centroid
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## centroid

centroid — Calcule le barycentre spectral d'un signal.

## Description

Calcul du barycentre spectral d'un signal audio, déclenché par un signal d'excitation.

## Syntaxe

    kcent centroid asig, ktrig, ifftsize

## Initialisation

ifftsize -- taille de la TFR. Les valeurs qui ne sont pas des puissances de deux sont converties à la première puissance de deux qui n'est pas inférieure à ifftsize.

## Exécution

kcent -- le barycentre spectral en Hz.

asig -- un signal audio en entrée.

ktrig -- 1 pour calculer un nouveau barycentre, 0 pour passer outre et retourner la valeur précédente.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode centroid. Il utilise le fichier centroid.csd.

Example 106. Exemple de l'opcode centroid.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o centroid.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    giSine ftgen 0, 0, 16384, 10, 1

    instr 1

    ktrig init 1				;calculate centroid
    a1   oscil3 0.5, p4, giSine		;of the sine wave
    k1   centroid a1, ktrig, 16384
    asig oscil3 0.5, k1, giSine
         printk2 k1				;print & compare:
         outs a1, asig			;left = original, right = centroid signal

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i1 0 2 20
    i1 + 2 200
    i1 + 2 2000
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

pvscent

## Crédits

Auteur : V Lazzarini;
Août 2012

Prev | Up | Next
cent | Home | cggoto