cpsmidib
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## cpsmidib

cpsmidib — Retourne le numéro de note de l'évènement MIDI courant en le modifiant par la valeur courante de pitch-bend, exprimé en Hz.

## Description

Retourne le numéro de note de l'évènement MIDI courant en le modifiant par la valeur courante de pitch-bend, exprimé en Hz.

## Syntaxe

    icps cpsmidib [irange]

    kcps cpsmidib [irange]

## Initialisation

irange (facultatif) -- l'étendue du pitch-bend en demi-tons.

## Exécution

Retourne le numéro de note de l'évènement MIDI courant en le modifiant par la valeur courante de pitch-bend, exprimé en Hz. Disponible comme une valeur d'initialisation ou comme une valeur continue de taux-k.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode cpsmidib. Il utilise le fichier cpsmidib.csd.

Example 147. Exemple de l'opcode cpsmidib.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     -M0  ;;;RT audio I/O with MIDI in
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o cpsmidi.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1	; move pitch bend wheel while you play

    kcps cpsmidib
    asig	oscil 0.6, kcps, 1
    	printk2 kcps
    	outs  asig, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f0 20
    ;sine wave.
    f 1 0 16384 10 1

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

aftouch, ampmidi, cpsmidi, midictrl, notnum, octmidi, octmidib, pchbend, pchmidi, pchmidib, veloc

## Crédits

Auteur : Barry L. Vercoe - Mike Berry
MIT - Mills
Mai 1997

Prev | Up | Next
cpsmidi | Home | cpsmidinn