ATSpartialtap
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## ATSpartialtap

ATSpartialtap — retourne une paire fréquence, amplitude à partir d'un opcode ATSbufread.

## Description

ATSpartialtap prend un numéro de partiel et retourne une paire fréquence, amplitude. Les données de fréquence et d'amplitude proviennent d'un opcode ATSbufread.

## Syntaxe

    kfrq, kamp ATSpartialtap ipartialnum

## Initialisation

ipartialnum - indique le partiel que l'opcode ATSpartialtap doit lire à partir d'un ATSbufread.

## Exécution

kfrq - retourne la valeur de fréquence du partiel demandé.

kamp - retourne la valeur d'amplitude du partiel demandé.

ATSpartialtap prend un numéro de partiel et retourne une paire fréquence, amplitude. Les données de fréquence et d'amplitude proviennent d'un opcode ATSbufread C'est une version restreinte d'ATSread, car chaque opcode ATSread a son propre pointeur de temps indépendant et ATSpartialtap est restreint aux données données par un ATSbufread. Cette simplicité est son point fort.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode ATSpartialtap. Il utilise le fichier ATSpartialtap.csd.

Example 71. Exemple de l'opcode ATSpartialtap.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc for RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o ATSpartialtap.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1	; "beats.ats" is created by atsa

    ktime	line	0, p3, 2
    	ATSbufread ktime, 1, "beats.ats", 30
    kfreq1, kam1	ATSpartialtap  5
    kfreq2, kam2	ATSpartialtap  20
    kfreq3, kam3	ATSpartialtap  30

    aout1	oscil	kam1, kfreq1, 1
    aout2	oscil	kam2, kfreq2, 1
    aout3	oscil	kam3, kfreq3, 1
    aout	=	(aout1+aout2+aout3)*10	; amplify some more
    	outs	aout, aout

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    ; sine wave.
    f 1 0 16384 10 1
    i 1 0 2
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Cet exemple utilise un ATSpartialtap et un ATSbufread pour lire les partiels 5, 20 et 30 de 'beats.ats'. On pourrait utiliser ces amplitudes et ces fréquences pour resynthétiser ces partiels ou pour faire quelque chose de tout à fait différent.

## Voir aussi

ATSread, ATSreadnz, ATSinfo, ATSsinnoi, ATSbufread, ATScross, ATSinterpread, ATSadd, ATSaddnz

## Crédits

Auteur : Alex Norman
Seattle,Washington
2004

Prev | Up | Next
ATSreadnz | Home | ATSsinnoi