pop_f
Prev | Opcodes de l'orchestre et routines GEN obsolètes | Next

## pop_f

pop_f — Extrait une trame de f-sig de la pile globale. Obsolète.

## Description

Extrait une trame de f-sig de la pile globale.

## Syntaxe

    fsig pop_f

## Exécution

fsig -- f-signal à extraire de la pile.

Les valeurs sont extraites de la pile. La pile globale doit être initialisée avant utilisation et sa taille doit être fixée. La pile globale fonctionne en mode dernier entré, premier sorti : après plusieurs appels push_f, il faut utiliser pop_f dans l'ordre inverse.

push/pop pour les types a, k, i et S copient les données par valeur. Au contraire, push_f ne pousse qu'une référence du f-signal et le pop_f correspondant copiera directement depuis la variable originale dans le signal de sortie. Pour cette raison, il n'est pas recommandé de changer le f-signal source de push_f avant l'appel à pop_f. De même, si l'instance d'instrument possédant la variable passée à push_f est désactivée avant que pop_f ne soit appelé, il peut en résulter un comportement indéfini.

push_f et pop_f ne peuvent prendre qu'un seul argument et les données sont passées à la fois à l'initialisation et pendant l'exécution.

Toutes les erreurs de pile (tentative de pousser des données alors qu'il n'y a plus d'espace ou d'extraire des données d'une pile vide, nombre ou types d'arguments inconsistants, etc) sont fatales et terminent l'exécution.

## Voir aussi

stack, push, pop and push_f.

## Crédits

Par Istvan Varga.

2006

Obsolète depuis la version 6.04.

Prev | Up | Next
pop | Home | push