Sortie de signal
Prev | Entrée et sortie de signal | Next

## Sortie de signal

Les opcodes qui écrivent des signaux audio sont :

- Sortie synchrone : out, out32, outc, outch, outh, outo, outrg, outq, outq1, outq2, outq3, outq4, outs, outs1, outs2, outx et hdf5write

- Flux de sortie : soundout et soundouts

- Canal de sortie défini par l'utilisateur : outvalue

- Sortie directe depuis zak : outz

- Sortie WebSocket : websocket

L'opcode monitor peut être utilisé pour surveiller la sortie complète de csound (trame de sortie spout).

Voir la section Bus Logiciel pour les entrées et les sorties au moyen de l'API.

Prev | Up | Next
Entrée de signal | Home | Bus logiciel