deltapxw
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## deltapxw

deltapxw — Mélange le signal d'entrée dans une ligne à retard.

## Description

deltapxw mélange le signal d'entrée dans une ligne à retard. Cet opcode peut être utilisé avec les unités de lecture (deltap, deltapn, deltapi, deltap3 et deltapx) dans n'importe quel ordre ; la durée du délai étant la différence entre les dates de lecture et d'écriture. Cet opcode peut lire depuis et écrire dans une ligne à retard delayr/delayw avec interpolation.

## Syntaxe

    deltapxw ain, adel, iwsize

## Initialisation

iwsize -- taille de la fenêtre d'interpolation en échantillons. Les valeurs permises sont des multiples entiers de 4 compris entre 4 et 1024. iwsize = 4 utilise l'interpolation cubique. Des valeurs croissantes de iwsize améliorent la qualité sonore au prix d'une utilisation plus intensive du CPU, et d'une durée de délai minimale.

## Exécution

ain -- Signal d'entrée.

adel -- Délai en secondes.

    a1      delayr   idlr
            deltapxw a2, adl1, iws1
    a3      deltapx  adl2, iws2
            deltapxw a4, adl3, iws3
            delayw   a5

Durées de délai minimales et maximales :

    idlr >= 1/kr                                Longueur de la ligne à retard

    adl1 >= (iws1/2)/sr                         Ecriture avant lecture
    adl1 <= idlr - (1 + iws1/2)/sr              (permet des délais plus courts)

    adl2 >= 1/kr + (iws2/2)/sr                  Temps de lecture
    adl2 <= idlr - (1 + iws2/2)/sr
    adl2 >= adl1 + (iws1 + iws2) / (2*sr)
    adl2 >= 1/kr + adl3 + (iws2 + iws3) / (2*sr)

    adl3 >= (iws3/2)/sr                         Ecriture après lecture
    adl3 <= idlr - (1 + iws3/2)/sr              (permet une rétroaction)

| Note
Les tailles de fenêtres des autres opcodes que deltapx sont : deltap, deltapn : 1, deltapi : 2 (linéaire), deltap3 : 4 (cubique).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode deltapxw. Il utilise le fichier deltapxw.csd.

Example 191. Exemple de l'opcode deltapxw.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o deltapxw.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr     = 44100
    ksmps  = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1

    a1      phasor   300
    a1      =  a1 - 0.5
    a_      delayr   1
    adel    phasor   4
    adel    =  sin(2 * 3.14159265 * adel) * 0.01 + 0.2
            deltapxw a1, adel, 32
    adel    phasor   2
    adel    =  sin(2 * 3.14159265 * adel) * 0.01 + 0.2
            deltapxw a1, adel, 32
    adel    =  0.3
    a2      deltapx  adel, 32
    a1      =  0
            delayw   a1
            outs     a2*.7, a2*.7
    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i1 0 5
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

deltapx

## Crédits

Auteur : Istvan Varga
Août 2001

Nouveau dans la version 4.13

Prev | Up | Next
deltapx | Home | denorm