Instruments nommés
Prev | Syntaxe de l'orchestre | Next

## Instruments nommés

La syntaxe de l'orchestre a été modifiée récemment pour permettre de définir des instruments avec des noms en chaîne de caractères. On peut appeler les instruments ainsi nommés depuis la partition et ils sont supportés par un certain nombre d'opcodes.

### Syntaxe

Un instrument nommé est déclaré comme suit :

            instr Nom[, Nom2[, Nom3[, ...]]]

            [...]

            endin

Un instrument seul peut avoir autant de noms que l'on veut, et chacun de ces noms peut être utilisé pour appeler l'instrument. De plus, il est possible d'utiliser des nombres comme des noms, dénotant un instrument numéroté de façon standard, ce qui fait que la déclaration suivante est également valide :

            instr 100, Nom1, 99, Nom2, 1, 2, 3

Un nom d'instrument est constitué de lettres, de chiffres, et du caractère de soulignement (_), sans limite de taille, cependant, le premier caractère ne doit pas être un chiffre. Optionnellement, le nom de l'instrument peut-être préfixé par un caractère '+' (voir ci-dessous), par exemple :

            instr +Reverb

Pour tous les noms d'instrument, un numéro est affecté automatiquement (note : si le niveau des messages (-m) n'est pas nul, ces numéros sont imprimés sur la console pendant la compilation de l'orchestre), en suivant ces règles :

- le nombre est choisi parmi les numéros d'instrument non affectés en ordre ascendant, en commençant par 1

- les numéros sont affectés dans l'ordre de définition des noms d'instrument, si bien que les derniers instruments nommés auront toujours un numéro plus élévé (sauf si le modificateur '+' est utilisé)

- si le nom de l'instrument est préfixé par un '+', le numéro affecté sera plus grand que tous ceux des autres instruments sans le '+' (numérotés et nommés). S'il y a plusieurs instruments '+', la numérotation de ceux-ci suivra l'ordre de leur définition, selon la règle ci-dessus.

  L'utilisation de '+' est surtout utile pour la sortie globale ou les instruments d'effets, qui doivent être exécutés après les autres instruments.

Exemple de numérotation d'instruments :

            instr 1, 2
            endin

            instr Instr1
            endin

            instr +Effet1, Instr2
            endin

            instr 100, Instr3, +Effet2, Instr4, 5
            endin

Dans cet exemple, les numéros d'instrument sont affectés comme suit :

            Instr1: 3
            Effet1: 101
            Instr2: 4
            Instr3: 6
            Effet2: 102
            Instr4: 7

### Utilisation des instruments nommés

On peut appeler les instruments nommés en utilisant le nom entre guillements à la place du numéro d'instrument (note : le caractère '+' doit être omis). Actuellement (depuis Csound 4.22.4), les instruments nommés sont supportés par :

- les évènements de partition 'i' et 'q'

  | Notes
  dans les fichiers de partition, il faut éviter les guillemets non appariés, et les espaces et autres caractères illégaux dans les chaînes, sinon (au moins dans la version actuelle) un comportement imprévisible peut apparaître (ce problème n'existe pas pour les évènements en ligne -L). Cependant, il y a un test pour détecter les instruments non définis, et dans ce cas, l'évènement est simplement ignoré avec un avertissement. Les utilitaires autonomes (scsort et extract) ne supportent pas les instruments nommés. Il est toujours possible de trier de telles partitions en utilisant l'option -t0 de l'exécutable Csound.

- les évènement en ligne (-L)

- les opcodes event, schedkwhen, subinstr, et subinstrinit

- les opcodes massign, pgmassign, prealloc, et mute

De plus, il y a un nouvel opcode (nstrnum) qui retourne le numéro d'un instrument nommé :

            insno nstrnum "nom"

Dans l'exemple ci-dessus, nstrnum "Effet1" retournerait 101. S'il n'existe aucun instrument avec le nom spécifié, une erreur d'initialisation est levée et -1 est retourné.

### Exemple

    ; ---- orchestre ----

    sr      =  44100
    ksmps   =  10
    nchnls  =  1

            prealloc "SineWave", 20
            prealloc "MIDISineWave", 20

            massign 1, "MIDISineWave"

    gaOutSend       init 0

            instr +OutputInstr

            out gaOutSend
            clear gaOutSend

            endin

            instr SineWave

    a1      oscils p4, p5, 0
            vincr gaOutSend, a1

            endin

            instr MIDISineWave

    iamp    veloc
    inote   notnum
    icps    =  cpsoct(inote / 12 + 3)
    a1      oscils iamp * 100, icps, 0
            vincr gaOutSend, a1

            endin

    ; ---- partition ----

    i "SineWave" 0 2 12000 440
    i "OutputInstr" 0 3
    e

### Auteur

Istvan Varga

2002

Prev | Up | Next
Macros | Home | Opcodes définis par l'utilisateur (UDO)