tab2pvs
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## tab2pvs

tab2pvs — Copie des donnée spectrales depuis des tableaux de taux-k (ou variables-t). Aussi appelé pvsfromarray.

## Description

Copie une trame pvs depuis une variable-t ou un tableau de taux-k. Pour le moment, seuls les formats AMP+FREQ et AMP+PHASE sont produits. Cet opcode nécessite que le type-t soit défini, si bien qu'il ne fonctionne qu'avec le nouveau parseur basé sur bison/flex.

## Syntaxe

    fsig tab2pvs tvar|karr[][,ihopsize, iwinsize, iwintype]

## Exécution

tvar -- tableau de taux-k (ou variable-t) contenant l'entrée. Elle est produite à chaque période-k, mais peut ne pas contenir une nouvelle trame, les trames pvs étant produites selon leur propre rythme qui est indépendant de kr. La taille de ce vecteur détermine la taille de TFR, N = taille - 2.

fsig -- fsig de sortie recevant la copie.

iolap -- taille de recouvrement de l'analyse, par défaut isize/4.

iwinsize -- taille de la fenêtre d'analyse, par défaut isize.

iwintype -- type de la fenêtre d'analyse, 1 par défaut, Hanning.

## Exemples

Example 917. Exemple

    karr[] init    1026
    ...
    fsig1  tab2pvs karr
    aout   pvsynth fsig1

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
Octobre 2011

Nouveau greffon dans la version 5.14

Octobre 2011.

Prev | Up | Next
tabsum | Home | tambourine