rigoto
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## rigoto

rigoto — Transfère le contrôle durant une phase de réinitialisation.

## Description

Semblable à igoto, mais n'agit que dans une phase de réinitialisation (reinit) (c'est-à-dire qu'il n'opère pas pendant l'initialisation standard). Cette instruction est utile pour ignorer les unités qui ne doivent pas être réinitialisées.

## Syntaxe

    rigoto label

## Voir aussi

cigoto, igoto, reinit, rireturn

Prev | Up | Next
rifft | Home | rireturn