Accès aux tables
Prev | Générateurs de signal | Next

## Accès aux tables

Les opcodes qui permettent l'accès aux tables sont :

- oscil1

- oscil1i

- osciln

- oscilx

- table

- table3

- tablei

Les opcodes se terminant par 'i' implémentent l'interpolation linéaire et les opcodes se terminant par '3' implémentent l'interpolation cubique.

Les opcodes suivants implémentent la lecture/écriture rapide dans une table sans en tester les limites :

- tab

- tab_i

- tabw

- tabw_i

Voir les sections Requêtes de Table, Opérations de Lecture/Ecriture de Table et Lecture de Table avec Sélection Dynamique pour d'autres opérations de table.

| Note
Bien que des tables avec une taille qui n'est pas une puissance de deux puissent être créées en utilisant une taille négative (voir instruction de partition f), certains opcodes ne les accepteront pas.

Prev | Up | Next
Synthèse par balayage | Home | Synthèse par terrain d'ondes