midion2
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## midion2

midion2 — Envoie des messages note on et note off sur le port MIDI OUT.

## Description

Envoie des messages note on et note off sur le port MIDI OUT lorsqu'il est déclenché par une valeur différente de zéro.

## Syntaxe

    midion2 kchn, knum, kvel, ktrig

## Exécution

kchn -- canal MIDI (1-16)

knum -- numéro de note MIDI (0-127)

kvel -- vélocité de la note (0-127)

ktrig -- signal déclencheur en entrée (normallement 0)

Identique à midion, cet opcode envoie des messages note on et note off sur le port MIDI OUT, mais seulement lorsque ktrig est différent de zéro. Cet opcode peut travailler de concert avec la sortie de l'opcode trigger.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode midion2. Il utilise le fichier midion2.csd.

Example 501. Exemple de l'opcode midion2.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
     -M0 -Q1 ;;;midi in and midi out
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kcps line 3, p3, .1
    klf  lfo 1, kcps, 3	;use a unipolar square to trigger
    ktr  trigger klf, 1, 1	;from 3 times to .1 time per sec.
         midion2 1, 60, 100, ktr

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 20
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

moscil, midion, noteon, noteoff, noteondur, noteondur2

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie
1998

Nouveau dans la version 3.492 de Csound.

Merci à Rasmus Ekman pour avoir indiqué les intervalles corrects pour le canal MIDI et les numéros de contrôleur.

Prev | Up | Next
midinoteonpch | Home | midion