metro
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## metro

metro — Métronome déclencheur.

## Description

Génère un signal métronomique à utiliser dans toutes les circonstances pour lesquelles un déclencheur isochrone est nécessaire.

## Syntaxe

    ktrig  metro  kfreq [, initphase]

## Initialisation

initphase -- valeur de phase initiale (entre 0 et 1)

## Exécution

ktrig -- signal déclencheur en sortie

kfreq - fréquence des impulsions de délenchement en Hz

metro est un opcode simple qui retourne une séquence d'impulsions isochrones (valeurs 1) chaque 1/kfreq secondes. On peut utiliser les signaux déclencheurs en toute occasion, principalement pour temporiser des structures de composition algorithmique en temps réel.

| Note
metro produit un signal déclencheur (égal à 1) lorsque sa phase vaut exactement 0 ou 1. Si l'on veut ignorer le déclencheur initial, il faut utiliser une très petite valeur de phase initiale comme 0.00000001.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode metro. Il utilise le fichier metro.csd

Exemple 503. Exemple de l'opcode metro.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -odac -B441 -b441
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr     =        44100
    kr     =        100
    ksmps  =        441
    nchnls =        2

           instr    1
    ktrig metro 0.2
    printk2 ktrig
    	endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i 1 0 20

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Voici un autre exemple de l'opcode metro. Il utilise le fichier metro-2.csd

Exemple 504. Un autre exemple de l'opcode metro

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac   ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o metro-2.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kpch    random   1,20		;produce values at k-rate
    ktrig   metro    10		;trigger 10 times per second
    kval	samphold kpch, ktrig 	;change value whenever ktrig = 1
    asig	buzz	 1, 220, kval, 1;harmonics
            outs     asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 4096 10 1	; sine

    i 1 0 10
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

Plus d'information sur cet opcode dans les Floss Manuals : http://en.flossmanuals.net/csound/ch018_c-control-structures/

## Crédits

Ecrit par Gabriel Maldonado.

Premier exemple écrit par Andrés Cabrera.

Nouveau dans Csound 5. (N'était auparavant disponible que dans CsoundAV).

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
mediank | Sommaire | midglobal