outh
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## outh

outh — Ecrit des données audio sur 6 canaux vers un périphérique externe ou un flot.

## Description

Ecrit des données audio sur 6 canaux vers un périphérique externe ou un flot.

## Syntaxe

    outh asig1, asig2, asig3, asig4, asig5, asig6

## Exécution

Envoie des échantillons sur 6 canaux dans un tampon accumulateur de sortie (créé au début de l'exécution) qui sert à collecter la sortie de tous les instruments actifs avant que le son ne soit écrit sur disque. Il peut y avoir n'importe quel nombre de ces unités de sortie dans un instrument.

Le type (mono, stéréo, quadra, hexa ou octo) doit concorder avec nchnls. Mais à partir de la version 3.50, Csound essaiera de changer un opcode incorrect pour satisfaire l'instruction nchnls.

## Voir aussi

out, outo, outq, outq1, outq2, outq3, outq4, outs, outs1, outs2, soundout

## Crédits

Auteur : John ffitch

Introduit avant la version 3

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
outch | Sommaire | outiat