outletv
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## outletv

outletv — Envoie un signal, tableau de taux-a, depuis un port nommé d'un instrument.

## Description

Envoie un signal, tableau de taux-a, depuis un port nommé d'un instrument.

## Syntaxe

    outletv Sname, array

## Initialisation

Sname -- Nom sous forme de chaîne de caractères du port sortant. Le nom du connecteur sortant est qualifié implicitement par le nom ou le numéro de l'instrument, si bien qu'il est permis d'utiliser le même nom de connecteur sortant dans plus d'un instrument (mais par contre on ne peut pas utiliser deux fois le même nom de connecteur sortant dans un instrument).

## Exécution

array -- tableau du signal audio en sortie.

Durant l'exécution, le tableau du signal de taux-a passant par le connecteur sortant est envoyé à chaque instance d'un instrument contenant un connecteur entrant auquel ce connecteur sortant a été relié au moyen de l'opcode connect. Les signaux de tous les connecteurs sortants reliés à un connecteur entrant sont additionnés dans le connecteur entrant. Les ports peuvent avoir n'importe quel nombre de canaux, mais le port du connecteur d'entrée doit avoir le même nombre de canaux que les ports des connecteurs de sortie.

## Voir aussi

outleta outletf outletk outletkid inleta inletf inletk inletkid inletv connect alwayson ftgenonce

Plus d'information sur cet opcode : http://www.csoundjournal.com/issue13/signalFlowGraphOpcodes.html , written by Michael Gogins

## Crédits

Par Michael Gogins 2009

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
outletkid | Sommaire | outo