GENsone
Précédent | Instructions de partition et routines GEN | Suivant

## GENsone

"sone" — Génère une table contenant des valeurs de sonie.

## Description

Crée une ftable avec des valeurs de sonie à puissance constante.

## Syntaxe

    f # time size "sone" start end equalpoint rescale

## Initialisation

size -- nombre de points dans la table. Doit être une puissance de 2 ou une puissance-de-2 plus 1 (voir l'instruction f).

start, end -- la première et la dernière valeur à mémoriser. Les points mis en mémoire sont répartis uniformément entre ces deux valeurs sur la longueur de la table.

equalpoint -- le point de la courbe où les valeurs d'entrée et de sortie sont égales.

rescale -- s'il est différent de zéro, la table n'est pas normalisée.

la table est remplie par la fonction x*POWER(x/equalpoint, FL(33.0)/FL(78.0)) pour x compris entre les points start et end. C'est la courbe d'intensité en sone.

## Exemples

Voici un exemple simple de la routine GENsone. Il utilise le fichier gensone.csd.

Exemple 1162. Un exemple simple de la routine GENsone.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o gensone.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1	; simple oscillator with loudness correction.

    kcps = cpspch(p4)
    kenv linseg 0, p3*0.25, 1, p3*0.75, 0	;amplitude envelope
    kamp tablei 16384 *kenv, 2
    asig oscil kamp, kcps, 1
         outs asig, asig

    endin

    instr 2	;neutral oscillator to compare with

    kcps = cpspch(p4)
    kenv linseg 0, p3*0.25, 1, p3*0.75, 0	;amplitude envelope
    asig oscil kenv, kcps, 1
         outs asig, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    f 1 0 16384 10 1 	;sine wave
    f 2 0 16385 "sone" 0 32000 32000 0

    s
    f 0 1	;1 second of silence before we start...
    s
    i 1 0 2 7.00
    i 1 + . 7.01
    i 1 + . 8.02
    i 1 + . 8.03
    s
    i 2 0 2 7.00
    i 2 + . 7.01
    i 2 + . 8.02
    i 2 + . 8.03
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Voici le diagramme de la forme d'onde de la routine GENsone utilisée dans l'exemple :

f 2 0 16385 "sone" 0 32000 32000 0

## Voir aussi

Plus d'information sur le sone : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sone

## Crédits

Ecrit par John ffitch

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
GENexp | Sommaire | GENfarey