wrap
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## wrap

wrap — Enroule le signal qui dépasse les limites inférieure ou supérieure.

## Description

Enroule le signal qui dépasse les limites inférieure ou supérieure.

## Syntaxe

    ares wrap asig, klow, khigh

    ires wrap isig, ilow, ihigh

    kres wrap ksig, klow, khigh

## Initialisation

isig -- signal d'entrée

ilow -- limite inférieure

ihigh -- limite supérieure

## Exécution

xsig -- signal d'entrée

klow -- limite inférieure

khigh -- limite supérieure

wrap enroule le signal qui dépasse les limites inférieure ou supérieure.

Cet opcode est utile dans plusieurs situations, telles que l'indexation de table ou pour l'écrêtage et le modelage de signaux de taux-a, de taux-i ou de taux-k. wrap est aussi utile pour le parcours cyclique de tables quand l'indice maximum n'est pas une puissance de deux (voir table et tablei). Une autre utilisation de wrap consiste à répéter des évènements de manière cyclique, avec une longueur de cycle arbitraire.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode wrap. Il utilise le fichier wrap.csd.

Exemple 1083. Exemple de l'opcode wrap.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac    ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o wrap.wav -W  ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    0dbfs  = 1
    nchnls = 2

    instr    1 ; Limit / Mirror / Wrap

    igain    = p4				;gain
    ilevl1   = p5				; + level
    ilevl2   = p6				; - level
    imode    = p7				;1 = limit, 2 = mirror, 3 = wrap

    ain   soundin  "fox.wav"
    ain   = ain*igain

    if    imode = 1 goto limit
    if    imode = 2 goto mirror

    asig  wrap  ain, ilevl2, ilevl1
    goto  outsignal

    limit:
    asig  limit  ain, ilevl2, ilevl1
    goto  outsignal

    mirror:
    asig  mirror  ain, ilevl2, ilevl1
    outsignal:

    outs  asig*.5, asig*.5			;mind your speakers

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ;           Gain  +Levl -Levl Mode
    i1  0  3    4.00  .25  -1.00   1	;limit
    i1  4  3    4.00  .25  -1.00   2	;mirror
    i1  8  3    4.00  .25  -1.00   3	;wrap
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

limit, mirror

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.49 de Csound

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
window | Sommaire | writescratch