Opérations entre un signal vectoriel et un signal scalaire
Précédent | Opcodes vectoriels | Suivant

## Opérations entre un signal vectoriel et un signal scalaire

Ces opcodes effectuent des opérations numériques entre un signal de contrôle vectoriel (contenu dans une f-table), et un signal scalaire. Le résultat est un nouveau vecteur qui remplace les anciennes valeurs de la table. Il y a des versions de ces opcodes de taux-k et de taux-i.

Tous ces opérateurs sont conçus pour être utilisés de concert avec d'autres opcodes qui opèrent sur des signaux vectoriels tels que vcella, adsynt, adsynt2, etc.

Opérations Entre un Signal Vectoriel et un Signal Scalaire :

- vadd

- vmult

- vpow

- vexp

- vadd_i

- vmult_i

- vpow_i

- vexp_i

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Opcodes vectoriels | Sommaire | Opérations entre deux signaux vectoriels