delay
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## delay

delay — Retarde un signal d'entrée d'une certaine durée.

## Description

Un signal peut être lu ou écrit dans une ligne à retard, ou il peut être retardé automatiquement d'une certaine durée.

## Syntaxe

    ares delay asig, idlt [, iskip]

## Initialisation

idlt -- délai demandé en secondes. Il peut être aussi grand que la mémoire disponible le permet. L'espace requis pour n secondes de délai est de 4n * sr octets. Il est alloué lorsque l'instrument est initialisé pour la première fois, et retourne dans le pool à la fin d'une section de partition.

iskip (facultatif, 0 par défaut) -- disposition initiale de l'espace des données de la boucle de retard (voir reson). La valeur par défaut est 0.

## Exécution

asig -- signal audio

delay est un composé de delayr et de delayw, écrivant et lisant à la fois dans son propre espace de stockage. Il peut ainsi accomplir un décalage temporel du signal, bien que la rétroaction variable ne soit pas possible. Il n'y a pas de durée de délai minimale.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode delay. Il utilise le fichier delay.csd.

Exemple 185. Exemple de l'opcode delay.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o delay.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr     = 44100
    ksmps  = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr    1

    adel	init 0
    ilev    = p4				;level of direct sound
    idelay  = p5 *.001			;Delay in ms
    ifd	= p6				;feedback

    ain	diskin2 "fox.wav", 1, 1
    adel	delay   ain + (adel*ifd), idelay;ifd = amount of feedback
    asig	moogvcf	adel, 1500, .6, 1	;color feedback
    	outs    asig*ilev, ain

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    ;Delay is in ms
    i 1  0  15 2  200 .95	;with feedback
    i 1  4  5  2  20  .95
    i 1  +  3  2  5   .95
    i 1  +  3  3  5   0	;no feedback

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

delay1, delayr, delayw

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
dconv | Sommaire | delay1