Traitement spectral non-standard
Précédent | Traitement spectral | Suivant

## Traitement spectral non-standard

Ces unités génèrent et traitent des types de données de signaux non-standard, tels que des signaux de contrôle du domaine temporel et des signaux audio sous-échantillonnés, et leur représentation dans le domaine fréquentiel (spectrale). Les types de données (d-, w-) se définissent par eux-mêmes et leur contenu n'est pas utilisable par les autres unités de Csound.

Les opcodes pour le traitement spectral non-standard sont specaddm, specdiff, specdisp, specfilt, spechist, specptrk, specscal, specsum et spectrum.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Resynthèse par codage prédictif linéaire (LPC) | Sommaire | Outils pour le traitement spectral en temps réel (opcodes pvs)