sum
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## sum

sum — Somme de n'importe quel nombre de signaux de taux-a.

## Description

Somme de n'importe quel nombre de signaux de taux-a.

## Syntaxe

    ares sum asig1 [, asig2] [, asig3] [...]

## Exécution

asig1, asig2, ... -- signaux de taux-a à additionner (à mélanger).

## Exemples

voici un exemple de l'opcode sum. Il utilise le fichier sum.csd.

Exemple 914. Exemple de l'opcode sum.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac   ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o sum.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    gisine ftgen 0, 0, 2^10, 10, 1

    instr 1

    a1   oscili 1, 10.0, gisine		;combine 3 sinusses
    a2   oscili 1, 1.0, gisine		;at different rates
    a3   oscili 1, 3.0, gisine
    ares sum a1, a2, a3			;sum them

    ares = ares*100				;scale result and
    asig poscil .5, ares+110, gisine	;add to frequency
         outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i1 0 5
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie
Avril 1999

Nouveau dans le version 3.54 de Csound

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
subinstrinit | Sommaire | sumarray