vbap4
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## vbap4

vbap4 — Distribue un signal audio sur 4 canaux.

## Description

Distribue un signal audio sur 4 canaux.

## Syntaxe

    ar1, ar2, ar3, ar4 vbap4 asig, kazim [, kelev] [, kspread]

## Exécution

asig -- signal audio à traiter.

kazim -- angle d'azimut de la source virtuelle.

kelev (facultatif) -- angle d'élévation de la source virtuelle.

kspread (facultatif) -- diffusion de la source virtuelle (de 0 à 100). S'il vaut 0, on a un panoramique d'amplitude conventionnel. Plus kspread augmente et plus le nombre de haut-parleurs utilisés dans le panoramique augmente. S'il vaut 100, le son est appliqué à tous les haut-parleurs.

vbap4 prend un signal en entrée, asig, et le distribue sur 4 sorties en fonction des contrôles kazim et kelev, et de la disposition des haut-parleurs. Si idim = 2, kelev est mis à zéro. La distribution est réalisée par Panoramique d'Amplitude sur une Base de Vecteurs (VBAP - voir référence). VBAP distribue le signal en tenant compte des données de haut-parleurs configurées avec vbaplsinit. Le signal est appliqué au plus à deux haut-parleurs dans les configurations 2D et à trois haut-parleurs dans les configurations 3D. Si la source sonore est distribuée en dehors de la région couverte par les haut-parleurs, les haut-parleurs les plus proches sont utilisés dans le panoramique.

| Avertissement
Prière de noter que tous les opcodes de panoramique vbap nécessitent une initialisation du système vbap avec vbaplsinit.

## Exemples

Voir l'entrée sur vbap8 pour un exemple d'utilisation des opcodes vbap.

## Référence

Ville Pulkki : « Virtual Sound Source Positioning Using Vector Base Amplitude Panning » Journal of the Audio Engineering Society, juin 1997, Vol. 45/6, p. 456.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vbap4. Il utilise le fichier vbap4.csd.

Exemple 1004. Exemple de l'opcode vbap4.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o vbap4.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 4	;quad
    0dbfs  = 1

    vbaplsinit 2, 4, 0, 90, 180, 270

    instr 1

    asig diskin2 "beats.wav", 1, 0, 1			;loop beats.wav
    kaz  line 0, p3, p4					;come from right rear speaker &
    a1,a2,a3,a4 vbap4  asig, 180, 100, kaz			;change spread of soundsource
         printks "spread of source = %d\n", 1, kaz		;print spread value
         outq a1,a2,a3,a4

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 12 100

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra des lignes comme celles-ci :

    spread of source = 0
    spread of source = 8
    spread of source = 17
    spread of source = 25
    spread of source = 33
    spread of source = 42
    spread of source = 50
    spread of source = 58
    spread of source = 67
    spread of source = 75
    spread of source = 83
    spread of source = 92
    spread of source = 100

## Voir aussi

vbap16, vbap16move, vbap4move, vbap8, vbap8move, vbaplsinit, vbapz, vbapzmove

## Crédits

Auteur : Ville Pulkki
Sibelius Academy Computer Music Studio
Laboratoire d'Acoustique et de Traitement du Signal Audio
Helsinki, Université de Technologie
Helsinki, Finlande
Mai 2000

Nouveau dans la version 4.06 de Csound. Les paramètres d'entrée acceptent le taux-k depuis Csound 5.09.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
vbap16move | Sommaire | vbap4move