Opcodes Mixer
Précédent | Partie II. Vue d'ensemble des opcodes | Suivant

## Opcodes Mixer

La famille d'opcodes Mixer fournit un mélangeur global pour Csound. Les opcodes Mixer comprennent MixerSend pour envoyer (c'est-à-dire mélanger en entrée) un signal de taux-a depuis n'importe quel instrument vers un canal d'un bus de mixage, MixerReceive pour recevoir un signal de taux-a depuis un canal de n'importe quel bus de mixage dans un instrument, MixerSetLevel (taux-k) et MixerSetLevel_i (taux-i) pour contrôler le niveau du signal envoyé d'une source particulière vers un bus particulier, MixerGetLevel pour lire (au taux-k) le niveau d'envoi d'une source particulière à un bus particulier, et MixerClear pour réinitialiser les bus à zéro avant la k-période suivante d'une exécution.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Opcodes pour le traitement à distance | Sommaire | Opcodes de graphe de fluence