scanu
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## scanu

scanu — Calcule la forme d'onde et la table d'onde à utiliser dans la synthèse par balayage.

## Description

Calcule la forme d'onde et la table d'onde à utiliser dans la synthèse par balayage.

## Syntaxe

    scanu init, irate, ifnvel, ifnmass, ifnstif, ifncentr, ifndamp, kmass, \
          kstif, kcentr, kdamp, ileft, iright, kpos, kstrngth, ain, idisp, id

## Initialisation

init -- la position initiale des masses. Si c'est un nombre négatif, alors la valeur absolue de init indique la table à utiliser pour la forme du marteau. Si init > 0, il représente le nombre de masses attendu.

ifnvel -- ftable contenant la vitesse initiale de chaque masse. Sa taille est le nombre de masses attendu.

ifnmass -- ftable contenant la valeur de chaque masse. Sa taille est le nombre de masses attendu.

ifnstif -- ftable contenant la raideur du ressort de chaque connexion. Sa taille est le carré du nombre de masses attendu. Ses données sont ordonnées selon la succession des lignes de la matrice de connexion du système.

ifncentr -- ftable contenant la force de centrage de chaque masse. Sa taille est le nombre de masses attendu.

ifndamp -- ftable contenant le facteur d'amortissement de chaque masse. Sa taille est le nombre de masses attendu.

ileft -- si init < 0, position du marteau de gauche (ileft = 0 frappe complètement à gauche, ileft = 1 frappe complètement à droite).

iright -- si init < 0, position du marteau de droite (iright = 0 frappe complètement à gauche, iright = 1 frappe complètement à droite).

idisp -- s'il vaut 0, il n'y a pas d'affichage des masses.

id -- s'il est positif, c'est l'ID de l'opcode. Il est utilisé pour relier l'opcode de balayage au bon générateur de forme d'onde. S'il est négatif, sa valeur absolue indique la table d'onde dans laquelle sera écrite la forme d'onde. Cette forme d'onde peut être utilisée par la suite par un autre opcode pour générer du son. Le contenu initial de cette table sera écrasé.

## Exécution

kmass -- pondère les masses

kstif -- pondère la raideur des ressorts

kcentr -- pondère la force de centrage

kdamp -- pondère l'amortissement

kpos -- position d'un marteau actif le long de la corde (kpos = 0 est complètement à gauche, kpos = 1 est complètement à droite). La forme du marteau est déterminée par init et sa puissance de percussion est kstrngth.

kstrngth -- puissance utilisée par le marteau actif

ain -- entrée audio qui s'ajoute à la vélocité des masses. L'amplitude ne doit pas être trop grande.

## Exemples

Pour une exemple, voir la documentation de scans.

## Voir aussi

Plus d'information sur cet opcode : http://www.csounds.com/stevenyi/scanned/yi_scannedSynthesis.html , écrit par Steven Yi.

## Crédits

Auteur : Paris Smaragdis
MIT Media Lab
Boston, Massachussetts USA
Mars 2000

Nouveau dans la version 4.05 de Csound

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
scantable | Sommaire | schedkwhen