multitap
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## multitap

multitap — Ligne à retard avec plusieurs points de lecture.

## Description

Ligne à retard avec plusieurs points de lecture.

## Syntaxe

    ares multitap asig [, itime1, igain1] [, itime2, igain2] [...]

## Initialisation

Les arguments itime et igain fixent la position et le gain de chaque point de lecture.

La ligne à retard est remplie par asig.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode multitap. Il utilise le fichier multitap.csd

Exemple 552. Exemple de l'opcode multitap.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac   ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o multitap.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    ga1 init 0

    instr 1

    asig diskin2 "beats.wav", 1,0
         outs asig, asig

    ga1  = ga1+asig
    endin

    instr 2

    asig multitap ga1, 1.2, .5, 1.4, .2
         outs     asig, asig

    ga1  = 0
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 .5 .2	; short sound
    i 2  0  3	; echoes
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Cela produit deux délais, l'un de longueur 1.2 et de gain 0.5, et l'autre de longueur 1.4 et de gain 0.2

## Crédits

Auteur : Paris Smaragdis
MIT, Cambridge
1996

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
mrtmsg | Sommaire | mute