Instruction r (instruction répéter)
Précédent | Instructions de partition et routines GEN | Suivant

## Instruction r (instruction répéter)

r — Débute une section répétée.

## Description

Débute une section répétée, qui dure jusqu'à la prochaine instruction s, r ou e.

## Syntaxe

    r p1 p2

## Initialisation

p1 -- Nombre de répétitions de la section demandé.

p2 -- Macro(nom) pour indexer chaque répétition (facultatif).

## Exécution

Afin de rendre les sections plus souples qu'une simple édition, la macro nommée en p2 reçoit la valeur 1 à la première boucle dans la section, 2 à la seconde, 3 à la troisième, etc. On peut l'utiliser pour changer la valeur des p-champs, ou l'ignorer.

| Avertissement
A cause de sérieux problèmes d'interaction avec l'expansion de macro, les sections doivent commencer et finir dans le même fichier, à l'extérieur de toute macro.

## Exemples

Voici un exemple d'instruction r. Il utilise le fichier r.csd.

Exemple 1114. Exemple d'instruction r.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc    ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o r.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 1

    ; Instrument #1.
    instr 1
      ; The score's p4 parameter has the number of repeats.
      kreps = p4
      ; The score's p5 parameter has our note's frequency.
      kcps = p5

      ; Print the number of repeats.
      printks "Repeated %i time(s).\\n", 1, kreps

      ; Generate a nice beep.
      a1 oscil 20000, kcps, 1
      out a1
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Table #1, a sine wave.
    f 1 0 16384 10 1

    ; We'll repeat this section 6 times. Each time it
    ; is repeated, its macro REPS_MACRO is incremented.
    r6 REPS_MACRO

    ; Play Instrument #1.
    ; p4 = the r statement's macro, REPS_MACRO.
    ; p5 = the frequency in cycles per second.
    i 1 00.10 00.10 $REPS_MACRO 1760
    i 1 00.30 00.10 $REPS_MACRO 880
    i 1 00.50 00.10 $REPS_MACRO 440
    i 1 00.70 00.10 $REPS_MACRO 220

    ; Marks the end of the section.
    s

    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : John ffitch
University of Bath/Codemist Ltd.
Bath, UK
Avril 1998

Nouveau dans la version 3.48 de Csound

Exemple écrit par Kevin Conder

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Instruction q | Sommaire | Instruction s