pvsbuffer
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## pvsbuffer

pvsbuffer — Crée et écrit dans un tampon circulaire pour signaux-f (signaux PV en flot).

## Description

Cet opcode crée et écrit dans un tampon circulaire de longueur ilen (secondes), retournant un identifiant pour le tampon et un pointeur temporel qui contient la position courante d'écriture (également en secondes). On peut l'utiliser avec un ou plusieurs opcodes pvsbufread. L'écriture est circulaire, bouclant à la fin du tampon.

## Syntaxe

    ihandle, ktime  pvsbuffer fsig, ilen

## Initialisation

ihandle -- identifiant pour ce tampon particulier, qui doit être passer à un opcode de lecture.

ilen -- longueur du tampon en secondes.

fsig -- un flot pv en entrée

ktime -- la position temporelle courante d'écriture dans le tampon.

pvsbuffer stocke fsig dans un tampon qui peut être lu par pvsbufread en utilisant l'identifiant ihandle. Différents tampons auront différents identifiants ce qui permet à différents opcodes pvsbufread de les lire indépendamment. pvsbuffer retourne la date courante (ktime) dans le tampon circulaire dans lequel il vient juste d'écrire.

## Exemples

Voir pvsbufread pour des exemples de l'opcode pvsbuffer.

## Voir aussi

pvsbufread

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
Juillet 2007

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
pvsblur | Sommaire | pvsbufread