adsynt
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## adsynt

adsynt — Réalise une synthèse additive avec un nombre arbitraire de partiels, pas nécessairement harmoniques.

## Description

Réalise une synthèse additive avec un nombre arbitraire de partiels, pas nécessairement harmoniques.

## Syntaxe

    ares adsynt kamp, kcps, iwfn, ifreqfn, iampfn, icnt [, iphs]

## Initialisation

iwfn -- table contenant une forme d'onde, normalement une sinus. Les valeurs de la table ne sont pas interpolées pour des raisons de performance, si bien que des tables plus grandes apportent une meilleure qualité.

ifreqfn -- table contenant les valeurs de fréquence de chaque partiel. ifreqfn peut contenir les valeurs de fréquence initiales de chaque partiel, mais elle est habituellement utilisée pour générer des paramètres pendant l'exécution avec tablew. Les fréquences doivent être relatives à kcps. La taille doit être au moins égale à icnt.

iampfn -- table contenant les valeurs d'amplitude de chaque partiel. iampfn peut contenir les valeurs d'amplitude initiales de chaque partiel, mais elle est habituellement utilisée pour générer des paramètres pendant l'exécution avec tablew. Les amplitudes doivent être relatives à kamp. La taille doit être au moins égale à icnt.

icnt -- nombre de partiels à générer.

iphs -- phase initiale de chaque oscillateur, si iphs = -1, l'initialisation est ignorée. Si iphs > 1, toutes les phases seront initialisées avec une valeur aléatoire.

## Exécution

kamp -- amplitude de la note.

kcps -- fréquence de base de la note. Les fréquences des partiels seront relatives à kcps.

La fréquence et l'amplitude de chaque partiel sont données dans les deux tables fournies. Le but de cet opcode est de faire générer par un instrument les paramètres de synthèse au taux-k et de les écrire dans des tables globales avec l'opcode tablew.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode adsynt. Il utilise le fichier adsynt.csd. Ces deux instruments réalisent une synthèse additive. La sortie de chacun d'entre eux sonne comme un bol tibétain. Le premier est statique, car ses paramètres ne sont générés que pendant l'initialisation. Dans le second, les paramètres changent de façon continue.

Exemple 46. Exemple de l'opcode adsynt.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o adsynt.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1
    ; Generate a sinewave table.
    giwave ftgen 1, 0, 1024, 10, 1
    ; Generate two empty tables for adsynt.
    gifrqs ftgen 2, 0, 32, 7, 0, 32, 0
    ; A table for freqency and amp parameters.
    giamps ftgen 3, 0, 32, 7, 0, 32, 0

    ; Generates parameters at init time
    instr 1
      ; Generate 10 voices.
      icnt = 10
      ; Init loop index.
      index = 0

    ; Loop only executed at init time.
    loop:
      ; Define non-harmonic partials.
      ifreq pow index + 1, 1.5
      ; Define amplitudes.
      iamp = 1 / (index+1)
      ; Write to tables.
      tableiw ifreq, index, gifrqs
      ; Used by adsynt.
      tableiw iamp, index, giamps

      index = index + 1
      ; Do loop/
      if (index < icnt) igoto loop

      asig adsynt 0.3, 150, giwave, gifrqs, giamps, icnt
      outs asig, asig
    endin

    ; Generates parameters every k-cycle.
    instr 2
      ; Generate 10 voices.
      icnt = 10
      ; Reset loop index.
      kindex = 0

    ; Loop executed every k-cycle.
    loop:
      ; Generate lfo for frequencies.
      kspeed  pow kindex + 1, 1.6
      ; Individual phase for each voice.
      kphas phasorbnk kspeed * 0.7, kindex, icnt
      klfo table kphas, giwave, 1
      ; Arbitrary parameter twiddling...
      kdepth pow 1.4, kindex
      kfreq pow kindex + 1, 1.5
      kfreq = kfreq + klfo*0.006*kdepth

      ; Write freqs to table for adsynt.
      tablew kfreq, kindex, gifrqs

      ; Generate lfo for amplitudes.
      kspeed  pow kindex + 1, 0.8
      ; Individual phase for each voice.
      kphas phasorbnk kspeed*0.13, kindex, icnt, 2
      klfo table kphas, giwave, 1
      ; Arbitrary parameter twiddling...
      kamp pow 1 / (kindex + 1), 0.4
      kamp = kamp * (0.3+0.35*(klfo+1))

      ; Write amps to table for adsynt.
      tablew kamp, kindex, giamps

      kindex = kindex + 1
      ; Do loop.
      if (kindex < icnt) kgoto loop

      asig adsynt 0.25, 150, giwave, gifrqs, giamps, icnt
      outs asig, asig
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Play Instrument #1 for 2.5 seconds.
    i 1 0 2.5
    ; Play Instrument #2 for 2.5 seconds.
    i 2 3 2.5
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Peter Neubäcker
Munich, Allemagne
Août 1999

Nouveau dans la version 3.58 de Csound

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
adsyn | Sommaire | adsynt2