fmb3
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## fmb3

fmb3 — Utilise la synthèse FM pour créer un son d'orgue Hammond B3.

## Description

Utilise la synthèse FM pour créer un son d'orgue Hammond B3. Il provient d'une famille de sons FM qui utilisent tous 4 oscillateurs élémentaires et diverses architectures, comme dans le synthétiseur TX81Z.

## Syntaxe

    ares fmb3 kamp, kfreq, kc1, kc2, kvdepth, kvrate[, ifn1, ifn2, ifn3, \
          ifn4, ivfn]

## Initialisation

fmb3 prend 5 tables pour l'initialisation. Les 4 premières sont les entrées de base et la dernière est l'oscillateur basse fréquence (LFO) utilisé pour le vibrato. La dernière table contiendra habitullement une onde sinus.

Les formes d'onde initiales seront :

- ifn1 -- onde sinus

- ifn2 -- onde sinus

- ifn3 -- onde sinus

- ifn4 -- onde sinus

## Exécution

kamp -- Amplitude de la note.

kfreq -- Fréquence de la note jouée.

kc1, kc2 -- Contrôles pour le synthétiseur :

- kc1 -- Indice de modulation total

- kc2 -- Fondu des deux modulateurs

- Algorithme -- 4

kvdepth -- Largeur du vibrato

kvrate -- Vitesse du vibrato

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode fmb3. Il utilise le fichier fmb3.csd.

Exemple 313. Exemple de l'opcode fmb3.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o fmb3.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kfreq = 220
    kc1 = p4
    kc2 = p5
    kvrate = 6

    kvdpth line 0, p3, p6
    asig   fmb3 .4, kfreq, kc1, kc2, kvdpth, kvrate
           outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    ;sine wave.
    f 1 0 32768 10 1

    i 1 0 2  5  5 0.1
    i 1 3 2 .5 .5 0.01
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

fmbell, fmmetal, fmpercfl, fmrhode, fmwurlie

## Crédits

Auteur : John ffitch (d'après Perry Cook)
University of Bath, Codemist Ltd.
Bath, UK

Nouveau dans la version 3.47 de Csound

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
FLxyin | Sommaire | fmbell