pchmidi
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## pchmidi

pchmidi — Retourne le numéro de note de l'évènement MIDI courant, exprimé en unités d'octave-point-classe de hauteur.

## Description

Retourne le numéro de note de l'évènement MIDI courant, exprimé en unités d'octave-point-classe de hauteur.

## Syntaxe

    ipch pchmidi

## Exécution

Retourne le numéro de note de l'évènement MIDI courant, exprimé en unités d'octave-point-classe de hauteur, pour traitement local.

| pchmidi vs. pchmidinn
L'opcode pchmidi ne produit des résultats significatifs qu'avec une note activée par le MIDI (soit en , soit depuis une partition MIDI avec l'option -F). Avec pchmidi, la valeur du numéro de note MIDI provient de l'évènement MIDI qui est associé en interne avec l'instance de l'instrument. Au contraire, l'opcode pchmidinn peut être utilisé dans n'importe quelle instance d'instrument de Csound, que celle-ci soit activée par un évènement MIDI, un évènement de partition, un évènement en ligne ou depuis un autre instrument. La valeur d'entrée de pchmidinn peut provenir par exemple d'un p-champ dans une partition textuelle ou bien elle peut avoir été extraite au moyen de l'opcode notnum de l'évènement MIDI en qui a activé la note courante.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode pchmidi. Il utilise le fichier pchmidi.csd.

Exemple 634. Exemple de l'opcode pchmidi.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in   No messages  MIDI in
    -odac           -iadc     -d         -M0  ;;;RT audio I/O with MIDI in
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o pchmidi.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 1

    ; Instrument #1.
    instr 1
      ; This example expects MIDI note inputs on channel 1
      i1 pchmidi

      print i1
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ;Dummy f-table to give time for real-time MIDI events
    f 0 8000
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

aftouch, ampmidi, cpsmidi, cpsmidib, midictrl, notnum, octmidi, octmidib, pchbend, pchmidib, veloc, cpsmidinn, octmidinn, pchmidinn

## Crédits

Auteur : Barry L. Vercoe - Mike Berry
MIT - Mills
Mai 1997

Exemple écrit par Kevin Conder.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
pchbend | Sommaire | pchmidib