vstaudio, vstaudiog
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## vstaudio, vstaudiog

vstaudio — Sortie audio de VST.

## Syntaxe

    aout1,aout2 vstaudio instance, [ain1, ain2]

    aout1,aout2 vstaudiog instance, [ain1, ain2]

## Description

vstaudio et vstaudiog sont utilisés pour envoyer et recevoir des données audio d'un greffon VST.

vstaudio est utilisé dans la définition d'un instrument qui contient un opcode vstmidiout ou vstnote. Il ne sort des données audio que pour cet instrument là. Toute donnée audio encore présente dans le greffon après la fin de la note, par exemple une queue de réverbération, sera coupée et devra être traitée avec une enveloppe d'atténuation.

vstaudiog (vstaudio global) est utilisé dans un instrument séparé pour traiter les données audio provenant de n'importe quel nombre de notes de VST ou d'évènements MIDI qui partagent la même instance d'un greffon VST. L'instrument de vstaudiog doit avoir un numéro supérieur à ceux de tous les instruments recevant les notes ou les données MIDI, et la note contrôlant l'instrument du greffon VST doit avoir une durée indéfinie, ou au moins aussi longue que celle de l'activité du greffon VST.

## Initialisation

instance - le numéro qui identifie le greffon, à passer aux autres greffons de vst4cs.

## Exécution

aout1, aout2 - les données audio reçues du greffon.

ain1, ain2 - les données audio envoyées au greffon.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vstaudio. Il utilise le fichier vst4cs.csd.

Exemple 1052. Exemple de l'opcode vstaudio.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Credits: Adapted by Michael Gogins
    ; from code by David Horowitz and Lian Cheung.
    ; The "--displays" option is required in order for
    ; the Pianoteq GUI to dispatch events and display properly.
    -m3 --displays -odac
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    sr     = 44100
    ksmps  = 20
    nchnls = 2
                    ; Load the Pianoteq into memory.
    gipianoteq      vstinit         "C:\\Program Files\\Steinberg\\VstPlugins\\Pianoteq 3.0 Trial\\Pianoteq30 Trial.dll", 1

                    ; Print information about the Pianoteq, such as parameter names and numbers.
                    vstinfo         gipianoteq

                    ; Open the Pianoteq's GUI.
                    vstedit         gipianoteq

                    ; Send notes from the score to the Pianoteq.
                    instr 1
                    ; MIDI channels are numbered starting at 0.
                    ; p3 always contains the duration of the note.
                    ; p4 contains the MIDI key number (pitch),
                    ; p5 contains the MIDI velocity number (loudness),
    imidichannel    init            0
                    vstnote         gipianoteq, imidichannel, p4, p5, p3
                    endin

                    ; Send parameter changes to the Pianoteq.
                    instr 2
                    ; p4 is the parameter number.
                    ; p5 is the parameter value.
                    vstparamset     gipianoteq, p4, p5
                    endin

                    ; Send audio from the Pianoteq to the output.
                    instr 3
    ablankinput     init            0
    aleft, aright   vstaudio        gipianoteq, ablankinput, ablankinput
                    outs            aleft, aright
                    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    ; Turn on the instrument that receives audio from the Pianoteq indefinitely.
    i 3 0 -1
    ; Send parameter changes to Pianoteq before sending any notes.
    ; NOTE: All parameters must be between 0.0 and 1.0.
    ; Length of piano strings:
    i 2 0 1 33 0.5
    ; Hammer noise:
    i 2 0 1 25 0.1
    ; Send a C major 7th arpeggio to the Pianoteq.
    i 1 1 10 60 76
    i 1 2 10 64 73
    i 1 3 10 67 70
    i 1 4 10 71 67
    ; End the performance, leaving some time
    ; for the Pianoteq to finish sending out its audio,
    ; or for the user to play with the Pianoteq virtual keyboard.
    e 20
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Par Andrés Cabrera et Michael Gogins

Utilise du code de VSTHost par Hermann Seib et de l'objet vst~ par Thomas Grill.

VST est une marque déposée de Steinberg Media Technologies GmbH. Technologie de greffon VST par Steinberg.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
vrandi | Sommaire | vstbankload