+=
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## +=

+= — Addition et affectation.

## Syntaxe

    ares += xarg

    ires += iarg

    kres += karg

    table [ kval] += karg

## Description

Exécute une addition et son affectation.

## Initialisation

+= - Ajoute la valeur de l'expression iarg (karg, xarg) au résultat nommé. On peut ainsi sauvegarder l'évaluation d'un résultat pour un usage ultérieur.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode plusbecomes. Il utilise le fichier reverb.csd.

Exemple 32. Exemple de l'opcode plusbecomes.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac   ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o reverb.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    0dbfs  = 1
    nchnls = 2

    ga1 init 0

    instr 1

    asig poscil .2, cpspch(p4), 1
         outs asig, asig

    ga1  += asig     ;add direct signal to global reverb

    endin

    instr 99	;(highest instr number executed last)

    arev reverb ga1, 1.5
         outs arev, arev

    ga1  = 0	;clear
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 128 10 1	;sine

    i 1 0 0.1 7.00	;short sounds
    i 1 1 0.1 8.02
    i 1 2 0.1 8.04
    i 1 3 0.1 8.06

    i 99 0 6	;reverb runs for 6 seconds
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

assign,

## Crédits

Auteur : John ffitch
Université de Bath et Codemist Ltd.
Bath, UK
2013

Nouveau dans la version 6.00

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
= | Sommaire | ==