vcopy
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## vcopy

vcopy — Copie entre deux signaux vectoriels de contrôle.

## Description

Copie entre deux signaux vectoriels de contrôle.

## Syntaxe

    vcopy  ifn1, ifn2, kelements [, kdstoffset] [, ksrcoffset] [, kverbose]

## Initialisation

ifn1 - numéro de la table dans laquelle le signal vectoriel sera copié (destination).

ifn2 - numéro de la table hébergeant le signal vectoriel à copier (source).

## Exécution

kelements - nombre de composantes du vecteur.

kdstoffset - décalage d'indexation pour la table de destination ifn1 (vaut 0 par défaut).

ksrcoffset - décalage d'indexation pour la table source ifn2 (vaut 0 par défaut).

kverbose - Indique si les avertissements sont affichés (vaut 0 par défaut).

vcopy copie kelements éléments de ifn2 (à partir de la position ksrcoffset) vers ifn1 (à partir de la position kdstoffset). Utile pour conserver les valeurs de l'ancien vecteur en les stockant dans une autre table.

Des valeurs négatives pour kdstoffset et ksrcoffset sont acceptables. Si kdstoffset est négatif, la partie du vecteur hors-limites est ignorée. Si ksrcoffset est négatif, les éléments hors-limites seront supposés valoir 1 (c'est-à-dire que les éléments de destination ne seront pas changés). Si des éléments pour le vecteur de destination sont au-delà de la taille de la table (point de garde inclus), ces éléments sont ignorés (les éléments ne sont pas repliés autour des tables). Si des éléments pour le vecteur source sont au-delà de la longueur de la table, ces éléments sont supposés valoir 1 (le vecteur de destination ne sera pas changé pour ces éléments).

Si l'argument facultatif kverbose est différent de 0, l'opcode affichera des messages d'avertissement à chaque passe-k si les longueurs de table sont dépassées.

| Avertissement
L'utilisation de la même table comme source et comme destination dans les versions antérieures à la 5.04 peut induire un comportement imprévu. A utiliser avec précaution.

Cet opcode travaille au taux-k (cela signifie qu'à chaque passe-k les vecteurs sont copiés). Il y a une version de taux-i de cet opcode appelée vcopy_i.

| Note
Prière de noter que l'argument elements a changé dans la version 5.03 du taux-i au taux-k. Cela change le comportement de l'opcode dans le cas inhabituel où la variable de taux-i ielements est modifiée à l'intérieur de l'instrument, par exemple dans :
        instr 1
    ielements  =        10
               vadd     1, 1, ielements
    ielements  =        20
               vadd     2, 1, ielements
               turnoff
        endin

Tous ces opérateurs (vaddv, vsubv, vmultv, vdivv, vpowv, vexp, vcopy et vmap) sont conçus pour être utilisés avec d'autres opcodes qui opèrent sur des signaux vectoriels tels que vcella, adsynt, adsynt2 etc.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vcopy. Il utilise le fichier vcopy.csd.

Exemple 1015. Exemple de l'opcode vcopy.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    No messages
    -odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o vcopy.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr=44100
    kr=4410
    ksmps=10
    nchnls=2

    	instr 1 ;table playback
    ar lposcil 1, 1, 0, 262144, 1
    outs ar,ar
    	endin

    	instr 2
    vcopy 2, 1, 20000 ;copy vector from sample to empty table
    vmult 5, 20000, 262144 ;scale noise to make it audible
    vcopy 1, 5, 20000  ;put noise into sample
    turnoff
    	endin

    	instr 3
    vcopy 1, 2, 20000 ;put original information back in
    turnoff
    	endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1  0 262144   -1 "beats.wav" 0 4 0
    f2  0 262144   2  0

    f5  0 262144   21  3 30000

    i1 0 4
    i2 3 1

    s
    i1 0 4
    i3 3 1
    s

    i1 0 4

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Ecrit par Gabriel Maldonado. Arguments facultatifs ajoutés par Andrés Cabrera et Istvan Varga.

Nouveau dans Csound 5 (Auparavant seulement disponible dans CsoundAV)

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
vcomb | Sommaire | vcopy_i