Accueil de greffon
Précédent | Partie II. Vue d'ensemble des opcodes | Suivant

## Accueil de greffon

Csound accueille actuellement des greffons externes au moyen de dssi4cs (pour les greffons LADSPA) sur Linux et vst4cs (pour les greffons VST) sur Windows et Mac OS X.

## DSSI et LADSPA pour Csound

dssi4cs permet l'utilisation des effets et des synthétiseurs greffon DSSI et LADSPA dans Csound sur Linux. Les opcodes suivants sont disponibles :

- dssiinit - Charge un greffon.

- dssiactivate - Active ou désactive un greffon si celui-ci le permet.

- dssilist - Liste tous les greffons disponibles trouvés dans les variables globales LADSPA_PATH et DSSI_PATH.

- dssiaudio - Traitement audio au moyen d'un greffon.

- dssictls - Envoie une information de contrôle sur le port de contrôle d'un greffon.

Voir l'entrée pour dssiinit pour un exemple d'utilisation.

| Note
Actuellement seuls les greffons LADSPA sont supportés, mais le support de DSSI est programmé.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Système de patch zak | Sommaire | VST pour Csound