trigger
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## trigger

trigger — Informe quand un signal de taux-k traverse un seuil.

## Description

Informe quand un signal de taux-k traverse un seuil.

## Syntaxe

    kout trigger ksig, kthreshold, kmode

## Exécution

ksig -- signal d'entrée

kthreshold -- seuil de déclenchement

kmode -- peut valoir 0, 1 ou 2

Normalement trigger retourne des zéros : trigger retourne 1 chaque fois que ksig traverse kthreshold. Il y a trois modes d'utilisation de ktrig :

- kmode = 0 - (bas-haut) ktrig retourne 1 lorsque la valeur courante de ksig est supérieure à kthreshold, alors que l'ancienne valeur de ksig était égale ou inférieure à kthreshold.

- kmode = 1 - (haut-bas) ktrig retourne 1 lorsque la valeur courante de ksig est inférieure à kthreshold alors que l'ancienne valeur de ksig était égale ou supérieure à kthreshold.

- kmode = 2 - (les deux) ktrig retourne 1 dans les deux cas précédents.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode trigger. Il utilise le fichier trigger.csd.

Exemple 975. Exemple de l'opcode trigger.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o trigger.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kmtr lfo 1, 1, 1			;triangle wave
    kmode = p4
    ktr  trigger kmtr, .5, kmode
         printk2  ktr
         schedkwhen ktr, 0, 3, 2, 0, .3

    endin

    instr 2

    aenv linseg 0,p3*.1,1,p3*.3,1,p3*.6,0	;envelope
    a1   poscil .3*aenv, 1000, 1
         outs a1, a1

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 16384 10 1	;sine

    i 1 0 3 0		;down-up
    i 1 4 3 2		;down-up & up=down

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.49 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
trhighest | Sommaire | trigseq