cosseg
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## cosseg

cosseg — Trace une suite de segments entre les points spécifiés avec interpolation cosinusoïdale.

## Description

Trace une suite de segments entre les points spécifiés avec interpolation cosinusoïdale.

## Syntaxe

    ares cosseg ia, idur1, ib [, idur2] [, ic] [...]

    kres cosseg ia, idur1, ib [, idur2] [, ic] [...]

## Initialisation

ia -- valeur initiale.

ib, ic, etc. -- valeur après dur1 secondes, etc.

idur1 -- durée en secondes du premier segment. Avec une valeur nulle ou négative l'initialisation sera ignorée.

idur2, idur3, etc. -- durée en secondes des segments suivants. Une valeur nulle ou négative terminera la phase d'initialisation avec le point précédent, permettant au dernier segment ou à la dernière courbe définis de continuer durant toute l'exécution. La valeur par défaut est zéro.

## Exécution

Ces unités génèrent des signaux de contrôle ou audio dont les valeurs passent par 2 ou plus points spécifiés. La somme des valeurs dur peut égaler ou non la durée d'exécution de l'instrument : avec une exécution plus courte, la courbe sera tronquée alors qu'avec une exécution plus longue, la dernière valeur sera répétée jusqu'à la fin de la note.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode cosseg. Il utilise le fichier cosseg.csd.

Exemple 146. Exemple de l'opcode cosseg.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac      ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ;-o linseg.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    giSine ftgen 0, 0, 2^10, 10, 1

    instr 1

    kcps = cpspch(p4)
    kenv cosseg 0, 0.25, 1, 0.75, 0	; together = 1 sec
    asig poscil kenv, kcps, giSine
         outs asig, asig

    endin

    instr 2	; scaling to duration

    kcps = cpspch(p4)
    kenv cosseg 0, p3*0.25, 1, p3*0.75, 0
    asig poscil kenv, kcps, giSine
         outs asig, asig

    endin

    instr 3	; with negative value

    kcps = cpspch(p4)
    aenv cosseg 0, 0.1, 1, 0.5, -0.9, 0.4, 0
    asig poscil aenv, kcps, giSine
         outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 1   7.00	; = 1 sec, p3 fits exactly
    i 1 2 2   7.00	; = 2 sec, p3 truncated at 1 sec

    i 2 4 1   7.00	; scales to duration
    i 2 6 2   7.00	; of p3

    i 3 9 2   7.00
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

expon, expseg, expsegb, expsegr, line, linseg, linsegr transeg transegb

## Crédits

Auteur : John ffitch
Août 2012

Nouveau dans la version 5.18

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
cos | Sommaire | cossegb