Traitement spectral
Précédent | Partie II. Vue d'ensemble des opcodes | Suivant

## Traitement spectral

voir la section Synthèse/Resynthèse Additive pour les opcodes élémentaires de resynthèse.

## Resynthèse par tranformée de Fourier à court-terme (STFT)

| Utilisation des fichiers PVOC-EX avec les anciens opcodes pvoc de Csound
Tous les opcodes pvoc originaux peuvent lire maintenant des fichiers PVOC-EX, aussi bien que le format de fichier natif non portable. Comme un fichier PVOC-EX utilise une fenêtre d'analyse de taille double, les utilisateurs trouveront sans doute que le résultat est utilement amélioré, pour certains sons et certains traitements, malgré le fait que la resynthèse n'utilise pas la même taille de fenêtre. En dehors du paramètre de taille de fenêtre, la différence principale entre le format original .pv et PVOC-EX est l'intervalle d'amplitude des trames d'analyse. Lorque la pondération est appliquée, afin qu'il n'y ait pas de différences notables dans le niveau de sortie, quelque soit le format de fichier utilisé, de légères pertes d'amplitude peuvent encore se produire, car l'utilisation d'une fenêtre double modifie l'amplitude des trames, sans que le code de resynthèse en tienne compte. Noter que tous les opcodes pvoc originaux attendent un fichier d'analyse mono, et que les fichiers PVOC-EX multi-canaux seront ainsi réjetés.

Les opcodes qui implémentent la resynthèse STFT sont :

- mincer

- temposcal

- tableseg

- pvadd

- pvbufread

- pvcross

- pvinterp

- pvoc

- pvread

- tableseg

- tablexseg

- vpvoc

L'utilitaire PVANAL permet de générer les fichiers d'analyse pv.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Banques de réglettes | Sommaire | Resynthèse par codage prédictif linéaire (LPC)