JackoAudioIn
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## JackoAudioIn

JackoAudioIn — Reçoit un signal audio depuis un port de Jack.

| Note
Greffon : nécessite le greffon jacko

## Description

Reçoit un signal audio depuis un port d'entrée audio de Jack dans cette instance de Csound, qui a elle-même reçu le signal depuis sa connexion à un port de sortie externe de Jack.

## Syntaxe

    asignal JackoAudioIn ScsoundPortName

## Initialisation

ScsoundPortName -- Le nom abrégé ("portname") du port d'entrée audio interne de Jack.

## Exécution

asignal -- Signal audio reçu depuis le port de sortie externe de Jack auquel ScsoundPortName est connecté.

## Voir aussi

JackoInfo, JackoInfo, JackoFreewheel, JackoAudioOutConnect, JackoAudioOutConnect, JackoMidiInConnect, JackoMidiOutConnect, JackoOn, JackoAudioOut, JackoMidiOut, JackoNoteOut, JackoTransport.

## Crédits

Par : Michael Gogins 2010

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
inz | Sommaire | JackoAudioInConnect