wiirange
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## wiirange

wiirange — Fixe l'échelle et les limites de l'intervalle de certains des paramètres de la Wiimote.

## Description

Fixe l'échelle et les limites de l'intervalle de certains des paramètres de la Wiimote.

## Syntaxe

     wiirange icontrol, iminimum, imaximum[, inum]

## Initialisation

Cet opcode doit être utilisé de pair avec un opcode wiiconnect actif.

icontrol -- numéro du contrôle à pondérer. C'est l'un des suivants : 20 (WII_PITCH), 21 (WII_ROLL), 30 (WII_NUNCHUK_PITCH), 31 (WII_NUNCHUK_ROLL).

iminimum -- valeur minimale du contrôle.

imaximum -- valeur maximale du contrôle.

| Note
Prière de noter que ces opcodes ne sont actuellement supportés que sous Linux.

## Exemples

Voir l'exemple de wiiconnect.

## Voir aussi

wiiconnect, wiidata, wiisend,

## Crédits

Auteur : John ffitch
Codemist Ltd
2009

Nouveau dans la version 5.11

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
wiidata | Sommaire | wiisend