scanhammer
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## scanhammer

scanhammer — Copie d'une table vers une autre avec contrôle du gain.

## Description

C'est une variante de tablecopy, qui copie d'une table vers une autre, à partir de ipos, et avec un contrôle du gain. Le nombre de points copiés est déterminé par la longueur de la source. Les autres points ne sont pas changés. On peut utiliser cet opcode pour « frapper » une corde dans le code de synthèse par balayage.

## Syntaxe

    scanhammer isrc, idst, ipos, imult

## Initialisation

isrc -- table de fonction source.

idst -- table de fonction destination.

ipos -- position de départ (en points).

imult -- multiplicateur du gain. S'il vaut 0, les valeurs ne seront pas modifiées.

## Voir aussi

scantable

## Crédits

Auteur : Matt Gilliard
Avril 2002

Nouveau dans la version 4.20

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
scalearray | Sommaire | scans