initc21
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## initc21

initc21 — Initialise les contrôleurs pour créer une valeur MIDI sur 21 bit.

## Description

Initialise les contrôleurs pour créer une valeur MIDI sur 21 bit.

## Syntaxe

    initc21 ichan, ictlno1, ictlno2, ictlno3, ivalue

## Initialisation

ichan -- canal MIDI (1-16)

ictlno1 -- numéro de contrôleur pour l'octet de poids fort (0-127)

ictlno2 -- numéro de contrôleur pour l'octet de poids moyen (0-127)

ictlno3 -- numéro de contrôleur pour l'octet de poids faible (0-127)

ivalue -- valeur décimale (doit être entre 0 et 1)

## Exécution

initc21 peut être utilisé conjointement avec les deux opcodes midic21 et ctrl21 pour initialiser la première valeur du contrôleur. L'argument ivalue doit être un nombre entre 0 et 1. Une erreur aura lieu si ce n'est pas le cas. Utiliser cette formule afin d'ajuster ivalue selon les limites min et max de l'intervalle de midic21 et de ctrl21:

ivalue = (valeur_initiale - min) / (max - min)

## Voir aussi

ctrl7, ctrl14, ctrl21, ctrlinit, initc7, initc14, midic7, midic14, midic21

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.47 de Csound

Merci à Rasmus Ekman pour avoir indiqué les bons intervalles pour le canal MIDI et le numéro de contrôleur.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
initc14 | Sommaire | initc7