maxabs
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## maxabs

maxabs — Produit un signal qui est le maximum des valeurs absolues de n'importe quel nombre de signaux d'entrée.

## Description

L'opcode maxabs prend en entrée n'importe quel nombre de signaux de taux-a ou de taux-k (tous du même taux), et retourne un signal au même taux qui est le maximum de toutes les entrées. Il est identique à l'opcode max sauf qu'il prend la valeur absolue de chaque entrée avant de les comparer. Ainsi, la sortie est toujours non-négative. Pour les signaux de taux-a, les entrées sont comparées échantillon par échantillon (c-à-d que maxabs n'examine pas une période ksmps entière du signal pour trouver son maximum local comme l'opcode max_k le fait).

## Syntaxe

    amax maxabs ain1, ain2 [, ain3] [, ain4] [...]

    kmax maxabs kin1, kin2 [, kin3] [, kin4] [...]

## Exécution

ain1, ain2, ... -- signaux de taux-a à comparer.

kin1, kin2, ... -- signaux de taux-k à comparer.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode maxabs. Il utilise le fichier maxabs.csd.

Exemple 493. Exemple de l'opcode maxabs.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac   ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o maxabs.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    k1   oscili 1, 10.0, 1			;combine 3 sinusses
    k2   oscili 1, 1.0, 1			;at different rates
    k3   oscili 1, 3.0, 1
    kmax maxabs   k1, k2, k3
    kmax = kmax*250				;scale kmax
    printk2 kmax				;check the values

    aout vco2 .5, 220, 6			;sawtooth
    asig moogvcf2 aout, 600+kmax, .5 	;change filter above 600 Hz
         outs asig, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 32768 10 1

    i1 0 5
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

minabs, max, min, maxaccum, minaccum, maxabsaccum, minabsaccum, max_k

## Crédits

Auteur : Anthony Kozar
Mars 2006

Nouveau dans la version 5.01 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
max | Sommaire | maxabsaccum