chani
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## chani

chani — Lit des données depuis le bus logiciel.

## Description

Lit des données depuis un canal du bus logiciel entrant.

## Syntaxe

    kval chani kchan

    aval chani kchan

## Exécution

kchan -- un entier positif indiquant quel canal du bus logiciel lire.

Noter que les bus logiciels entrant et sortant sont indépendants et qu'ils ne sont pas des bus mélangeurs. De plus, les bus au taux-k et au taux-a sont indépendants. La dernière valeur reste disponible jusqu'à ce qu'une nouvelle valeur soit écrite. Il n'y a pas de limite imposée au nombre de bus mais comme ils consomment de la mémoire, il est préférable d'en utiliser un petit nombre.

## Exemples

L'exemple montre l'utilisation du bus logiciel comme signal de contrôle asynchrone pour fixer la fréquence de coupure du filtre. On suppose qu'un programme externe utilisant l'API fournit les valeurs.

            sr = 44100
            kr = 100
            ksmps = 1

            instr   1
               kc   chani     1
               a1   oscil     p4, p5, 100
               a2   lowpass2  a1, kc, 200
                    out       a2
            endin

## Crédits

Auteur : John ffitch
2005

Nouveau dans Csound 5.00

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
changed2 | Sommaire | chano