bformenc1
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## bformenc1

bformenc1 — Encode un signal dans le format ambisonic B.

## Description

Encode un signal dans le format ambisonic B.

## Syntaxe

    aw, ax, ay, az bformenc1 asig, kalpha, kbeta

    aw, ax, ay, az, ar, as, at, au, av bformenc1 asig, kalpha, kbeta

    aw, ax, ay, az, ar, as, at, au, av, ak, al, am, an, ao, ap, aq bformenc1 \
          asig, kalpha, kbeta

    aarray[] bformenc1 asig, kalpha, kbeta

## Exécution

aw, ax, ay, ... -- cellules de sortie au format B.

aarray -- tableau de sortie pour recevoir les cellules au format B.

asig -- signal d'entrée.

kalpha –- angle d'azimut en degrés (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

kbeta -- angle d'altitude en degrés.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode bformenc1. Il utilise le fichier bformenc1.csd.

Exemple 88. Exemple de l'opcode bformenc1.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    No messages
    ;-odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
     -o bformenc.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 8
    0dbfs = 1

    instr 1 ;without arrays
    ; generate pink noise
    anoise pinkish 1

    ; two full turns
    kalpha line 0, p3, 720
    kbeta = 0

    ; generate B format
    aw, ax, ay, az, ar, as, at, au, av bformenc1 anoise, kalpha, kbeta

    ; decode B format for 8 channel circle loudspeaker setup
    a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 bformdec1 4, aw, ax, ay, az, ar, as, at, au, av

    ; write audio out
    outo a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8
    endin

    instr 2 ;with arrays (csound6)
    ;set file names for:
    S_bform = "bform_out.wav" ;b-format (2nd order) output
    S_sound = "sound_out.wav" ;sound output

    ; generate pink noise
    anoise pinkish 1

    ; two full turns
    kalpha line 0, p3, 720
    kbeta = 0

    ;create array for B-format 2nd order (9 chnls)
    aBform[] init 9

    ; generate B-format
    aBform bformenc1 anoise, kalpha, kbeta

    ;write out b-format
    fout "fout.wav", 18, aBform

    ;create array for audio output (8 channels)
    aAudio[] init 8

    ;decode B format for 8 channel circle loudspeaker setup
    aAudio bformdec1 4, aBform

    ; write audio out
    fout S_sound, 18, aAudio
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i 1 0 8
    i 2 8 8
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

bformdec1

## Crédits

Auteurs : Richard Furse, Bruce Wiggins et Fons Adriaensen, d'après le code de Samuel Groner
2008

Nouveau dans la version 5.09

Sortie sur tableau ajoutée dans la version 6.01

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
bexprnd | Sommaire | bformdec1