vtablek
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## vtablek

vtablek — Lit des vecteurs (à partir de tables, ou tableaux de vecteurs).

## Description

Cet opcode lit des vecteurs à partir de tables au taux-k.

## Syntaxe

    vtablek  kndx, kfn, kinterp, ixmode, kout1 [, kout2, kout3, .... , koutN ]

## Initialisation

ixmode - mode d'indexation. Vaut 0 par défaut.

== 0 l'index est traité comme une position brute dans la table,

== 1 l'index est normalisé (entre 0 et 1).

## Exécution

kndx - Index dans la f-table, soit un nombre positif inférieur à la longueur de la table (ixmode = 0) soit un nombre compris entre 0 et 1 (ixmode != 0).

kfn - numéro de la table.

kinterp - bascule entre sortie interpolée ou non-interpolée. 0 -> pas d'interpolation, différent de zéro -> interpolation activée.

kout1...koutN - composantes du vecteur de sortie.

Cet opcode est utile dans tous les cas où il faut accéder à des ensembles de valeurs associés à des indices uniques (par exemple, des échantillons multi-canaux, des trames de bin de TFCT, des formants spectraux, des partitions basées sur des p-champs, etc). Le nombre de composantes de chaque vecteur (longueur du vecteur) est déterminé par le nombre d'arguments facultatifs à droite (kout1, kout2, kout3, ..., koutN).

vtablek permet à l'utilisateur de basculer entre sortie interpolée ou non-interpolée au taux-k au moyen de l'argument kinterp.

vtablek permet aussi de changer le numéro de table au taux-k (mais ceci n'est possible que si les trames de vecteur de chaque table utilisée ont le même nombre d'éléments, sinon il peut y avoir des résultats imprévisibles), ainsi que de choisir le style d'indexation (brute ou normalisée, voir aussi l'argument ixmode de l'opcode table).

Noter qu'aucun mode de repliement ou de limitation d'indexation n'est implémenté. Si l'index tente d'accéder à une zone non allouée par la table, il est probable que Csound plante. Cependant on peut facilement éviter cet écueil en utilisant des opcodes de repliement ou de limitation appliqués à l'index avant l'utilisation de vtablek, afin de corriger d'éventuelles valeurs hors-limites.

| Note
Noter que les arguments de sortie de vtablek sont placés à droite du nom de l'opcode, contrairement à l'habitude (ce style est aussi utilisé dans d'autres opcodes utilisant des listes indéfinies d'arguments de sortie comme fin ou trigseq).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vtablek. Il utilise le fichier vtablek.csd.

Exemple 1064. Exemple de l'opcode vtablek.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -odac -B441 -b441
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr     =        44100
    kr     =        100
    ksmps  =        441
    nchnls =        2

    gkindx init -1

           instr    1
    kindex init 0
    ktrig metro 0.5
    if ktrig = 0 goto noevent
    gkindx = gkindx + 1
    noevent:

    	endin

    	instr	2
    kout1 init 0
    kout2 init 0
    kout3 init 0
    kout4 init 0
    vtablek  gkindx, 1, 1, 0, kout1,kout2, kout3, kout4
    printk2 kout1
    printk2 kout2
    printk2 kout3
    printk2 kout4
    	endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 32 10 1
    i 1 0 20
    i 2 0 20
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

vtablea, vtablei, vtabk, vtablewk, vtabwk,

## Crédits

Ecrit par Gabriel Maldonado.

Exemple écrit par Andrés Cabrera.

Nouveau dans Csound 5 (Auparavant seulement disponible dans CsoundAV)

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
vtablei | Sommaire | vtablea