FLslidBnkSetk
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## FLslidBnkSetk

FLslidBnkSetk — mofidie les valeurs d'un banc de réglettes.

## Description

FLslidBnkSetk mofidie les valeurs d'un banc de réglettes selon un ensemble de valeurs stockées dans une table.

## Syntaxe

    FLslidBnkSetk ktrig, ihandle, ifn [, istartIndex, istartSlid, inumSlid]

## Initialisation

ihandle - identifiant du sliderBnk (à utiliser pour fixer ses valeurs).

ifn - numéro d'une table contenant un ensemble de valeurs à affecter à chaque réglette.

istartIndex - (facultatif) indice dans la table du premier élément à être évalué. La valeur par défaut est zéro.

istartSlid - (facultatif) première réglette à évaluer. 0 par défaut, indiquant la première réglette.

inumSlid - (facultatif) nombre de réglettes à mettre à jour. 0 par défaut, indiquant toutes les réglettes.

## Exécution

ktrig – la sortie de FLslidBnkSetk est un déclencheur qui indique si les réglettes doivent être mises à jour ou pas. Une valeur non nulle force la mise à jour des réglettes.

FLslidBnkSetk est semblable à FLslidBnkSet mais il permet de modifier les valeurs de FLslidBnk au taux-k (on peut aussi utiliser FLslidBnkSetk avec FLvslidBnk, obtenant un résultat identique). Il permet aussi de relier le banc de réglettes au MIDI. Si l'on utilise le MIDI (par exemple au moyen de l'opcode slider8table), FLslidBnkSetk change les valeurs du banc de réglettes FLslidBnk avec un ensemble de valeurs situées dans une table. Cet opcode est ainsi capable de servir de pont MIDI vers le widget FLslidBnk lorsqu'il est utilisé avec la famille d'opcodes sliderXXtable (voir l'entrée slider8table pour plus d'information). Noter que, si l'on veut utiliser l'indexation de table comme une courbe de réponse, il est impossible de le faire directement dans la configuration iconfigtable de FLslidBnk2, lorsque l'on a l'intention d'utiliser l'opcode FLslidBnkSetk. En fait, l'élément correspondant de l'élément inputTable de FLslidBnkSetk doit être positionné en mode linéaire et respecter l'intervalle de 0 à 1. Même les éléments correspondants de sliderXXtable doivent être positionnés en mode linéaire dans l'intervalle normalisé. On peut indexer la table plus tard au moyen des opcodes tab et tb, et recadrer la sortie en fonction des valeurs max et min. D'un autre côté, il est possible d'utiliser une courbe de réponse linéaire ou exponentielle directement, en fixant l'intervalle min-max courant ainsi que l'indicateur à la fois dans l'iconfigtable du FLslidBnk2 correspondant et dans sliderXXtable.

FLslidBnkSetk est la version de taux-k de FLslidBnk2Set.

## Voir aussi

FLslider, FLslidBnkGetHandle, FLslidBnk, FLslidBnk2, FLvslidBnk, FLvslidBnk2 FLslidBnkSet, FLslidBnk2Set, slider8table

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado

Nouveau dans la version 5.06

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
FLslidBnkSet | Sommaire | FLslidBnk2Set