minaccum
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## minaccum

minaccum — Accumule la valeur minimale de signaux audio.

## Description

minaccum compare deux variables de taux-audio et écrit la valeur minimale des deux dans la première.

## Syntaxe

    minaccum aAccumulator, aInput

## Exécution

aAccumulator -- variable audio dans laquelle la valeur minimale est écrite.

aInput -- signal auquel aAccumulator est comparé.

L'opcode minaccum est conçu pour accumuler la valeur minimale de plusieurs signaux audio qui peuvent provenir de plusieurs instances de note, dans différents canaux, ou qui ne peuvent être comparés en une fois au moyen de l'opcode min. Sa sémantique est semblable à celle de vincr car aAccumulator est utilisé à la fois comme variable d'entrée et comme variable de sortie, sauf que minaccum garde la valeur minimale au lieu d'additionner les signaux ensemble. minaccum exécute l'opération suivante sur chaque paire d'échantillons :

if (aInput < aAccumulator) aAccumulator = aInput

aAccumulator sera habituellement une variable audio globale. A la fin de chaque cycle de calcul (période-k), après que sa valeur ait été lue et utilisée, la variable accumulateur doit habituellement être réinitialisée à une valeur positive suffisamment grande pour être toujours supérieure aux signaux d'entrée auquels elle est comparée.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode minaccum. Il utilise le fichier minaccum.csd.

Exemple 530. Exemple de l'opcode minaccum.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac   ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o minaccum.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1	;saw

    asig  vco2 .2, p4
          outs  asig, asig
    gasaw = asig
    endin

    instr 2	;sine

    aout  poscil .3, p4, 1
          outs  aout, aout
    gasin = aout
    endin

    instr 10

    accum init 0
          minaccum accum, gasaw + gasin		;saw and sine accumulated
          outs  accum, accum

    clear accum
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 4096 10 1

    i 1 0 7 330
    i 2 3 3 440

    i 1 10 7 330	;same notes but without minaccum, for comparison
    i 2 13 3 440

    i 10 0 6	;accumulation note stops after 6 seconds

    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

maxaccum, maxabsaccum, minabsaccum, max, min, maxabs, minabs, vincr

## Crédits

Auteur : Anthony Kozar
Mars 2006

Nouveau dans la version 5.01 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
minabsaccum | Sommaire | mincer