adsr
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## adsr

adsr — Calcule l'enveloppe ADSR classique à l'aide de segments linéaires.

## Description

Calcule l'enveloppe ADSR classique à l'aide de segments linéaires.

## Syntaxe

    ares adsr iatt, idec, islev, irel [, idel]

    kres adsr iatt, idec, islev, irel [, idel]

## Initialisation

iatt -- durée de l'attaque (attack)

idec -- durée de la première chute (decay)

islev -- niveau d'entretien (sustain)

irel -- durée de la chute (release)

idel -- délai de niveau zéro avant le démarrage de l'enveloppe

## Exécution

L'enveloppe générée évolue dans l'intervalle de 0 à 1 et peut nécessiter un changement d'échelle par la suite, en fonction de l'amplitude demandée. Si l'on utilise 0dbfs = 1, il sera probablement nécessaire de diminuer l'amplitude de l'enveloppe car plusieurs notes simultanées peuvent provoquer un écrêtage. Si l'on utilise pas 0dbfs, une mise à l'échelle à une grande amplitude (par exemple 32000) sera peut-être nécessaire.

Voici une description de l'enveloppe :

Image d'une enveloppe ADSR.

La longueur de la période d'entretien est calculée à partir de la longueur de la note. C'est pourquoi adsr n'est pas adapté au traitement des évènements MIDI. L'opcode madsr utilise le mécanisme de linsegr, et peut donc être utilisé dans les applications MIDI.

adsr est nouveau dans la version 3.49 de Csound.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode adsr. Il utilise le fichier adsr.csd.

Exemple 44. Exemple de l'opcode adsr.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o adsr.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1

    iatt  = p5
    idec  = p6
    islev = p7
    irel  = p8

    kenv	adsr iatt, idec, islev, irel
    kcps =  cpspch(p4) 	  ;frequency

    asig	vco2  kenv * 0.8, kcps
    	outs  asig, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1  0  2  7.00  .0001  1  .5  .001 ; short attack
    i 1  3  2  7.02  1  .5  .5  .001    ; long attack
    i 1  6  2  6.09  .0001  1 .5  .7     ; long release

    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

madsr, mxadsr, xadsr

## Crédits

Auteur : John ffitch

Nouveau dans la version 3.49

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
active | Sommaire | adsyn